IBC Energie Wasser Chur  
Felsenaustrasse 29, 7000 Chur

Gas, Wasser, Wärme   
+41 81 254 48 00, info@ibc-chur.ch

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druckprüfungsprotokoll Wärme** | | | | | | |
| **Projekt:** | | | **Unternehmer:** | | | |
|  | | |  | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | | | | |
| Bauabschnitt: | | Von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | | Bis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | |  | |  | | |
| KMR Rohr DN: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Länge: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m | |
| Anzahl Hausanschlüsse: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Prüfmedium: Luft | | | |
|  | | | | | | |
| 1. Leitung langsam füllen | | | 1. Druckaufbau mit 0,5 bar | | | |
| 1. Leitung gefüllt/unter Druck: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Uhr | | | 1. Druckprüfung **🡪** 12h Druck halten | | | |
| **↑** **5. Druckprüfung erfolgreich -**  **Druck bleibt stabil ?** | | |  | | |  |
| **Nein ↓** | | | **Ja** |
| **↑** | | | Kontrolle Leitung + Verbindungen | | |  |
| ← ← | | | zurück zu Punkt 3. | | | **↓** |
|  | | | 8. Druck ablassen | | | |
|  | | | 9. Leitung nach Angaben IBC in Betrieb nehmen oder gemäss Wegleitung Befüllen | | | |
|  | | | | | | |
| Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Uhr | | |