IBC Energie Wasser Chur
Felsenaustrasse 29, 7000 Chur

Gas, Wasser, Wärme
+41 81 254 48 00, info@ibc-chur.ch

|  |
| --- |
| **01 Teilabnahmeprotokoll Rohrbauer, Wärme** |
| **Projekt:** | **Unternehmer:** |
| …………………………………………………………………………………………………. | …………………………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………. | …………………………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………. | …………………………………………………………………………………………………. |
|  |  |
| Bauabschnitt: | Von: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Etappe: ………………………….. | Bis: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
|  |  |  |
| **ROHR** = Rohrbauer / **TBU** = Tiefbauunternehmer | **Verantwortung** | **Geprüft durch** | **Geprüft am** |
| **AVOR** |
| Kontrolle Zustand von Material bei Anlieferung | ROHR | ROHR |  |
| Prüfung Vollständigkeit von Material bei Anlieferung | ROHR | ROHR |  |
| Sind Dimensionen korrekt gemäss Plan bestellt/geliefert | ROHR | ROHR |  |
| Lagerung der Rohre korrekt (Rohre mit Kunststoffdeckel verschlossen) | ROHR | ROHR |  |
| **Tiefbauarbeiten** |
| Rohrbettung in Ordnung / korrekt ausgeführt resp. eingebracht | TBU | ROHR |  |
| **Verlegearbeiten** |
| Fotos aufgenommen | ROHR | ROHR |  |
| Skizzen (Isometrien) gezeichnet | ROHR | ROHR |  |
| Wurden die Leitungen vom Geometer eingemessen? | ROHR | ROHR |  |
| Hauseinführungen sind mit einem Dichtungsring (resp. zwei) abgedichtet | ROHR | ROHR |  |
| Druckprüfungen durchgeführt und protokolliert | ROHR | ROHR |  |
| Leitungen gespült und entlüftet | ROHR | ROHR |  |
| Leitungen gefüllt, Absperrungen im Haus plombiert (Griffe weg) | ROHR | ROHR |  |
| Schieberstangen montiert und auf korrekte Höhe angepasst | ROHR | ROHR |  |
| Vorlauf und Rücklauf sowie evtl. Vorlauf kalt farblich gekennzeichnet | ROHR | ROHR |  |
| Beschriftungen Vorlauf und Rücklauf sowie evtl. Vorlauf vorgenommen | ROHR | ROHR |  |
| Leckagedrähte sind im Gebäudeinnern fachgerecht auf Dose geführt | ROHR | ROHR |  |
| Strassenkappen (Fig. 153) an Tiefbauunternehmer abgegeben | ROHR | ROHR |  |
| Schieberkontrollen durchgeführt | ROHR | ROHR |  |
|  |
| **Anpassungen / Pendenzen** | **Festgestellt** | **Zuständig** | **Erledigt bis** |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
|  |
| **Allgemeine Bemerkungen** |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |